**Produkt- Popis**

Sanosil S003 je povrchový dezinfekčný prostriedok pripravený na použitie, ktorý spĺňa požiadavky EN 1276 (2009), levurocidálnu aktivitu Din EN 1650 (2008) a baktericídnu aktivitu podľa DIN EN 13697 (2002) podľa skúšobnej správy: innerhalb 60 Minuten Einwirkzeit, Dr. Pitten, IKI Gießen (2011) splnená.

**Prísady / biocídne činidlá**

1,5 g / 100 g peroxidu vodíka, <0,1 g / 100 g striebra, voda

**Skupina výrobkov / GIS kód**

GD10

**Rozsah**

Sanosil S003 sa rozprašuje a homogénne atomizuje vo vzduchu v miestnosti studenými rozprašovačmi, aby deaktivoval spóry vo vzduchu v miestnosti a v inventári.

**Vlastnosti špecifické pre produkt**

Expozičný čas bez rozpúšťadiel, bez zápachu, 120 minút,

materiálové charakteristiky

- hodnota pH: 3 DIN 19266

**Spracovanie**

Sanosil S003 je rozprašovaný do miestnosti, aby zničil všetky spóry v miestnosti. Sprej je vedený pozdĺž povrchov stien a inventára. Po použití nechajte miestnosť 120 minút zatvorenú. V prípade potreby musia byť dvere utesnené lepiacou páskou. V silne zamorených miestnostiach môže byť potrebné dodatočné zahmlievanie.

Je vhodné otestovať kompatibilitu v neviditeľnej oblasti, najmä s olejovanými a morenými povrchmi z dreva alebo z prírodného kameňa, ako aj s okennými rámami a bielou farbou steny (pigmenty oxidu titaničitého).

**Osobná ochrana**

Na ochranu pred zvýšenou kontamináciou spór pri používaní Sanosilu S003 a na udržanie hodnoty MAK (dlhodobá hodnota: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³) sú potrebné osobné ochranné opatrenia.

Všeobecne: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte výpary a aerosóly.

Ochrana dýchacích ciest: Ak dôjde k rozprášeniu hmly, je potrebná ochrana dýchacích ciest. Odporúčané filtračné zariadenie na krátkodobé použitie: Špeciálny plynový filter NO-P3, farba modro-biela

Ochrana očí: okuliare, pri ktorých neexistuje riziko postriekania a pri práci nad hlavou prachom

Ochranný odev: ochranný odev proti prachu (na jedno použitie)

Ochrana rúk: Ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (EN 374)

Ďalšie informácie v karte bezpečnostných údajov a v informáciách od profesijného združenia, najmä BGI 858

**Spotreba**

Spotreba Sanosilu S003 je okolo 15-30 ml / m³ na rozprašovanie v miestnosti.

**Čistenie náradia**

Ihneď po použití postrekovače dôkladne očistite vodou.

**Skladovanie a preprava**

Sanosil S003 skladujte a prepravujte na chladnom, ale nemrznúcom mieste. Okamžite zatvorte otvorené nádoby a čo najskôr ich spracujte. Zvyšky nevracajte do skladovacích nádob. Neskladujte spolu s redukčnými činidlami, zlúčeninami ťažkých kovov, kyselinami a zásadami, ako aj oddelene od horľavých látok. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 36 mesiacov. Chráňte nádoby pred priamym slnečným žiarením.

**Obal**

1 liter fľaše (1 balenie obsahuje 6 fliaš)

**Likvidácia**

Zvyšky produktu prepláchnite do kanalizácie veľkým množstvom vody, neutralizácia nie je potrebná. Vyprázdnite nádobu a vypláchnite ju na opätovné použitie.

**Označovanie podľa nariadenia o nebezpečných látkach**

Sanosil S003 nie je klasifikovaný podľa nariadenia CLP. Pri aplikácii produktu so studeným nebulizérom je povinná osobná ochrana.

**Zabezpečenia**

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah. Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasti, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Poskytnuté informácie určila spoločnosť Sanosil Service GmbH v laboratóriu a praxi ako usmernenie. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu . Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. Od: 12/2018

**Výrobca:**

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel .: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

[www.sicc-coatings.com](http://www.sicc-coatings.com/)

**Predajca:**

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

http://www.climatecoating.sk/

http://www.thermoshield.sk/

https://www.hfr-ts.com/

http://www.zdrave-byvanie.com/